Tic Toc 1-3 Spanish 
Part 1 
Deja de secar el gel de sílice.
Empieza a secar el filamento.

Todo el mundo te dice que sigas secando el gel de sílice.
Pero, ¿y si nunca más tuvieras que volver a secarlo?

Hay otra forma de mantener el filamento seco las 24 horas del día.
Sin necesidad de cambiar los desecantes.
Sin necesidad de calentar el gel de sílice en el horno.
Sin ventiladores.
Sin mantenimiento y con un consumo de tan solo unos 3 vatios, más o menos lo mismo que una pequeña luz LED.

En el próximo vídeo, explicaré por qué el gel de sílice no seca realmente el filamento.

Deja de secar el gel de sílice.
Empieza a secar el filamento.

Part2
Deja de secar el gel de sílice.
Empieza a secar el filamento.

El gel de sílice absorbe la humedad del aire del interior de tu caja desecadora.
Almacena esa humedad en lugar de eliminarla continuamente del recinto.
Con el tiempo, se satura y hay que secarlo en un horno o sustituirlo.

Roh-zahl funciona de otra manera.
En primer lugar, seca el aire del interior de tu caja de secado.
A medida que el aire circundante se va secando, la humedad puede salir del filamento y pasar al aire seco, donde las membranas de Roh-zahl siguen eliminándola, las 24 horas del día, incluso cuando no estás en casa.

La tecnología Roh-zahl lleva más de quince años protegiendo los equipos industriales.

La próxima vez os enseñaré cómo funcionan realmente las membranas.

Deja de secar el gel de sílice.
Empieza a secar el filamento.

Part3 
Deja de secar el gel de sílice.
Empieza a secar el filamento.

La gente suele preguntar adónde va el agua.
Ahí está el truco. No se acumula en ningún sitio porque Rosahl nunca produce agua líquida.

En su lugar, una corriente eléctrica de baja tensión impulsa el vapor de agua a través de una membrana de estado sólido desde el interior de la caja desecadora hacia el exterior.
Sin depósito de agua
Sin ventilador ni compresor
Sin desecante que regenerar
Sin piezas móviles
Solo un control continuo de la humedad.
Encuentra la membrana adecuada para tu instalación en micro-dehumidifier.com/membrane-selection/.

Deja de secar el gel de sílice.
Empieza a secar el filamento.





