Tic tok part 2-3 in German
Part2 using andreas voice in german
Beenden Sie den Trocknungsvorgang des Silikagels.
Beginnen Sie mit dem Trocknen Ihres Filaments.


Kieselgel nimmt Feuchtigkeit aus der Luft in Ihrer Trockenbox auf.
Es speichert diese Feuchtigkeit, anstatt sie kontinuierlich aus dem Behälter zu entfernen.
Irgendwann ist es gesättigt, und Sie müssen es im Backofen trocknen oder austauschen.


Roh-zahl funktioniert anders.
Zunächst trocknet es die Luft in Ihrer Trockenbox.
Wenn die Umgebungsluft trockener wird, kann Feuchtigkeit aus dem Filament entweichen und in die trockene Luft gelangen, wo die Roh-zahl-Membranen sie weiterhin entfernen – 24 Stunden am Tag, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.


Die Roh-Zahl-Technologie schützt seit über fünfzehn Jahren Industrieanlagen.


Nächstes Mal zeige ich euch, wie die Membranen eigentlich funktionieren.


Beenden Sie den Trocknungsvorgang des Silikagels.
Beginnen Sie mit dem Trocknen Ihres Filaments.

Part 3
Beenden Sie den Trocknungsvorgang des Silikagels.
Beginnen Sie mit dem Trocknen Ihres Filaments.


Man fragt sich oft, wohin das Wasser fließt?
Das ist das Geniale daran. Es sammelt sich nirgendwo an, da Rosahl niemals flüssiges Wasser produziert.

Stattdessen befördert ein elektrischer Niederspannungsstrom Wasserdampf durch eine Festkörpermembran vom Inneren Ihrer Trockenbox nach außen.
Kein Wassertank
Kein Lüfter oder Kompressor
Kein zu regenerierendes Trockenmittel
Keine beweglichen Teile
Einfach nur kontinuierliche Feuchtigkeitsregelung.


Finden Sie die passende Membran für Ihre Anlage unter micro-dehumidifier.com/membrane-selection/.


Beenden Sie den Trocknungsvorgang des Silikagels.
Beginnen Sie mit dem Trocknen Ihres Filaments.

