Tic tok part 1-3 in French
Part1 using Guillaume voice over

Arrêtez de faire sécher le gel de silice.
Commencez à faire sécher votre filament.

Tout le monde vous dit de continuer à faire sécher votre gel de silice.
Mais et si vous n'aviez plus jamais à le faire sécher ?

Il existe une autre solution pour garder votre filament au sec 24 heures sur 24.
Pas besoin de remplacer les déshydratants.
Pas besoin de faire chauffer le gel de silice au four.
Pas besoin de ventilateurs.
Aucun entretien, et une consommation électrique d'environ 3 watts seulement — soit à peu près l'équivalent d'une petite lampe LED.

Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le gel de silice ne sèche pas réellement votre filament.

Arrêtez de faire sécher le gel de silice.
Commencez à faire sécher votre filament.

Part 2
Arrêtez de faire sécher le gel de silice.
Commencez à faire sécher votre filament.

Le gel de silice absorbe l'humidité présente dans l'air de votre boîte de séchage.
Il stocke cette humidité au lieu de l'évacuer en continu hors de la boîte.
Au bout d'un certain temps, il finit par être saturé et vous devez alors le faire sécher au four ou le remplacer.

Roh-zahl fonctionne différemment.
Tout d'abord, il assèche l'air à l'intérieur de votre boîte de séchage.
À mesure que l'air ambiant s'assèche, l'humidité peut s'échapper du filament et se dissiper dans l'air sec, où les membranes Roh-zahl continuent de l'éliminer — 24 heures sur 24, même en votre absence.

La technologie Roh-zahl assure la protection des équipements industriels depuis plus de quinze ans.

La prochaine fois, je vous montrerai comment ces membranes fonctionnent concrètement.

Arrêtez de faire sécher le gel de silice.
Commencez à faire sécher votre filament.

Part3
Arrêtez de faire sécher le gel de silice.
Commencez à faire sécher votre filament.

On nous demande souvent où va l'eau.
C'est là que réside toute l'ingéniosité du système. Elle ne s'accumule nulle part, car Rosahl ne produit jamais d'eau sous forme liquide.

Au lieu de cela, un courant électrique à basse tension fait passer la vapeur d'eau à travers une membrane à l'état solide, de l'intérieur de votre boîte déshumidificatrice vers l'extérieur.
Pas de réservoir d'eau
Pas de ventilateur ni de compresseur
Pas de déshydratant à régénérer
Pas de pièces mobiles
Simplement un contrôle continu de l'humidité.

Trouvez la membrane adaptée à votre installation sur micro-dehumidifier.com/membrane-selection/.

Arrêtez de faire sécher le gel de silice.
Commencez à faire sécher votre filament.

