Tic Tok 1-3 Italian
Part one 
Interrompi l'essiccazione del gel di silice.
Inizia l'essiccazione del filamento.

Tutti ti dicono di continuare ad asciugare il gel di silice.
Ma se non dovessi più asciugarlo?

C'è un altro modo per mantenere il filamento asciutto 24 ore su 24.
Non occorre sostituire gli essiccanti.
Non occorre riscaldare il gel di silice nel forno.
Non servono ventilatori.
Non richiede manutenzione e consuma solo circa 3 Watt di potenza — più o meno quanto una piccola lampadina a LED.

Nel prossimo video spiegherò perché il gel di silice in realtà non asciuga il filamento.
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Part 2
Interrompi l'essiccazione del gel di silice.
Inizia l'essiccazione del filamento.

Il gel di silice assorbe l'umidità presente nell'aria all'interno della scatola di essiccazione.
Trattiene tale umidità invece di eliminarla continuamente dall'interno della scatola.
Alla fine si satura ed è necessario asciugarlo in forno o sostituirlo.

Roh-zahl funziona in modo diverso.
Innanzitutto, asciuga l’aria all’interno della tua scatola di conservazione.
Man mano che l’aria circostante diventa più secca, l’umidità può fuoriuscire dal filamento ed entrare nell’aria secca, dove le membrane di Roh-zahl continuano a rimuoverla — 24 ore su 24, anche quando sei fuori casa.


La tecnologia Roh-zahl protegge le apparecchiature industriali da oltre quindici anni.

La prossima volta vi mostrerò come funzionano effettivamente le membrane.
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Part 3
Interrompi l'essiccazione del gel di silice.
Inizia l'essiccazione del filamento.

Spesso ci chiedono dove finisca l'acqua.
È proprio questa la parte ingegnosa. Non si accumula da nessuna parte perché Rosahl non produce mai acqua allo stato liquido.

Al contrario, una corrente elettrica a bassa tensione sposta il vapore acqueo attraverso una membrana a stato solido dall’interno della scatola deumidificante verso l’esterno.
Nessun serbatoio d’acqua
Nessuna ventola né compressore
Nessun essiccante da rigenerare
Nessuna parte mobile
Solo un controllo continuo dell’umidità.

Trova la membrana più adatta alla tua configurazione su micro-dehumidifier.com/membrane-selection/.
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